Приложение 3

к Типовой конкурсной документации

по выбору поставщика товаров и

услуг организаций, осуществляющих

функции по защите прав ребенка

**Техническое задание к конкурсной документации по выбору поставщика товаров организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка**

1. Водогрейный стальной отопительный котел
2. Вид топки Ручная колосниковая

КПД, не менее, % 70

Мощность, МВт 0.5

Мощность, Гкал 0.43

Расход условного топлива, кг/ч 110

Отапливаемый объем, м³ 15000

Вид топлива Уголь

Тяга Уравновешенная

Температура воды, °C 95

Площадь поверхности нагрева в м2 - 36

Габаритные размеры, длина\*ширина\*высота, мм 2100\*1600\*1800

1. Сопутствующие работы: демонтаж старых котлов, установка новых котлов в количестве 2шт, со вспомогательными материалами, обмуровка кирпичом, установка запорной арматуры задвижек, клапан предохранительный, термометр, манометр и других расходных материалов.
2. Гарантийный срок не менее 2 лет.

Дата

Директор М.А.Данилова \_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.П.